	
	Завод ENERGUM
сайт: transformator-energum.ru
e-mail: e@transformator-energum.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку трехфазных масляных трансформаторов ТМГФ
мощностью 1250 кВа класса напряжения 6 кВ

	№
	Характеристики
	Стандартные предложения
	Выбор
заказчика

	1
	Тип
	ТМГФ
	

	2
	Мощность, кВА
	1250
	

	3
	Напряжения обмоток ВН, кВ
	6
	

	4
	Напряжения обмоток НН, кВ
	0,4
	

	5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0; Д/Ун-11;У/Д-11
	

	6
	Частота, Гц
	50
	

	7
	Вид и пределы регулирования напряжения ВН
	ПБВ ±2x2,5% (5 ступеней)
	

	8
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1; УХЛ1
	

	9
	Потери холостого хода, кВт
	В пределах нормативных документов для каждой мощности
	

	10
	Ток холостого хода, %
	
	

	11
	Потери короткого замыкания, кВт
	
	

	12
	Напряжение короткого замыкания, %
	
	

	13
	Габариты (L, В, Н), мм
	
	

	14
	Масса (полная), кг
	
	

	15
	Катки
	Для мощностей от 160 до 6300 кВА
	

	16
	Дополнительные требования (по желанию заказчика)



	п.п. 1-7 заполнение обязательно

п.п. 8-17 заполнение по желанию заказчика (в случае отсутствия данных завод-изготовитель предложит данные в соответствии с нормативной документацией)

	Объект:
	

	Заказчик:
	

	Адрес:
	
	Телефон:
	

	ФИО сотрудника, должность:
	

	Подпись:
	
	М.П.


